1. **项目楷况及相关要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 详细要求 |
| 优生遗传实验室更换过滤器及空调加氟补漏。 | 1. 过滤器一批

初效过滤器 规格：595\*595\*46 数量：4块，技术要求：达到行标G4标准。初效过滤器 规格：290\*595\*46 数量：4块，技术要求：达到行标G4标准。中效过滤器 规格：592\*592\*381 数量：4块，技术要求：达到行标F4标准。中效过滤器 规格：287\*592\*381 数量：4块，技术要求：达到行标F4标准。1. 因医院工作环境，更换工作需在周末完成，一周内完成调试安装工作，需提供实施方案，提供工作实效承诺函。
2. 报价包含拆4台空调铜管查漏补漏工作，增加制冷剂工作，完成设备使用等所需所有人工，器械材料等一切费用。
3. 投标函必须包含空调补漏后同故障一年质保承诺函、中标售后承诺函，需提供7\*24小时服务，收到院方故障维修需求，30分钟到达现场处理。
4. 其他要求：

5.1 货物：原厂原装（原厂直发，中途不得作任何形式的拆封），可电话和官网验证，原包装产品型号必须清晰可见。5.2 售后：产品需要送货、安装到指定位置，调试直至设备正常运行，并向使用者简单培训，协助总务科完成付款所需所有手续。中标提供售后质保承诺函，售后质保一年。5.3 响应文件：需提供营业执照，非法人报价需提供法人授权书，身份证复印件，响应函联系人，联系电话等信息请人工填写。5.4 设备安装调试完成，验收合格，正常运行一月后办理付款手续。  |