**贵阳妇幼保健培训中心厨房设施设备维修服务采购要求**

1. **项目概况**

**1.项目名称及内容**

贵阳妇幼保健培训中心食堂引进厨房及超市设施设备零星维修服务单位。

该项目旨在为招标方区域类食堂超市的设施设备提供维修服务，服务主要涉及厨房设施设备的维修保养，超市设备维修保养，设备损坏老化零件的更换以及相关消耗品（如液压油，制冷剂，密封条等）的添加、更换等。维修包括但不限于以下设备：**蒸饭柜、海鲜蒸柜类、炉灶类、售卖台、星盆、柜类、推车类、冰柜、冷库类、烟罩、鲜风管类等**

**2.项目开展地点**

本项目拟在贵阳市妇幼保健院营养食堂，职工食堂及超市开展相关维修服务。

1. **服务方式**
2. 本项目根据实际维修产生工作量和成交维修项目单价据实结算。
3. 成交供应商根据招标商需求自带维修工具、配件及时前往贵阳市妇幼保健院进行检查维修工作；每次检查维修完成后，需采购方现场确认并及时形成工作内容清单及维修前后照片。‌
4. 本次服务期限为两年（24 个月），协议每年一签，经采购人考核上一年度合格后续签下一年配送服务协议。
5. **维修项目清单、维修项目单价最高限价及报价方式**

**1、维修项目清单、维修项目单价最高限价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货号** | **维修项目** | **单价最高限价/元** | **单位** | **规格** | **备注** |
| **一、** | **蒸饭柜、海鲜蒸柜类** |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭柜电热管 | 120 | 根 | 4KW、380V |  |
| 2 | 浮球阀 | 150 | 个 |  |  |
| 3 | 蒸饭柜拉手 | 80 | 个 |  |  |
| 4 | 密封胶条 | 50 | 米 |  |  |
| 5 | 华磁电蒸饭柜发热管 | 120 | 根 | 380V 6KW |  |
| **二、** | **炉灶类** |  |  |  |  |
| 1 | 长明火阀 | 150 | 个 |  |  |
| 2 | 炉头 | 1200 | 个 | Φ100/Φ120 | 煤气 |
| 3 | 平头炉面板 | 300 | 个 | 500\*500 |  |
| 4 | 炉头上件 | 100 | 个 | Φ100/Φ120 |  |
| 5 | 炉头火种圈（中件） | 120 | 个 | 中圈Φ100/Φ120 |  |
| 6 | 点火棒阀 | 100 | 个 |  |  |
| 7 | 风机开关 | 50 | 个 | 三个接线柱 |  |
| 8 | 风阀 | 100 | 个 |  |  |
| 9 | 工程生铁圈 | 150 | 个 |  |  |
| 10 | 大锅圈 | 150 | 个 |  |  |
| 11 | 鼓风机 | 300 | 个 | 250W |  |
| 12 | 鼓风机 | 400 | 个 | 550W |  |
| 13 | 鼓风机 | 500 | 个 | 750W |  |
| 14 | 三段火燃烧器探头 | 150 | 条 |  |  |
| 15 | 水泥糊灶 | 80 | 孔 |  |  |
| **三、** | **售卖台、星盆、柜类、推车类** |  |  |  |  |
| 1 | 保温售卖台电热管 | 120 | 根 | 2KW\220V |  |
| 2 | 温控器 | 150 | 个 |  |  |
| **四、** | **烟罩、鲜风管类** |  |  |  |  |
| 1 | 风机皮带 | 50 | 根 |  |  |
| **五、** | **冰柜、冷库类** |  |  |  |  |
| 1 | 冰柜压缩机 | 1000 | 台 | 77型 |  |
| 2 | 冰柜温控 | 350 | 个 |  |  |
| 3 | 四门冰柜压缩机 | 1500 | 个 |  | 星星牌 |
| 4 | 冰柜压缩起动力器 | 150 | 个 |  |  |
| 5 | 冰柜压缩起动力器电容 | 100 | 个 |  |  |
| **七、** | **其它** |  |  |  |  |
| 1 | 氩焊机焊接 | 300 | 次 |  |  |
| 2 | 鼓风机维修 | 300 | 次 |  |  |
| 3 | 展柜灯带 | 20 | 米 |  |  |
| 4 | 电机维修 | 450 | 个 | 2.2KW |  |
| 5 | 电机维修 | 500 | 个 | 4KW |  |
| 6 | 电机维修 | 550 | 个 | 5.5KW |  |
| 7 | 电机维修 | 600 | 个 | 7.5KW |  |
| 8 | 四线接线柱 | 50 | 个 |  |  |
| 9 | 加热管上连线 | 50 | 个 |  |  |
| 10 | 一般维修人工费 | 200 | 次 | 各种维修 |  |
| 11 | 运输费 | 150 | 次 |  |  |
| 12 | 需运输焊机及其它大型  工具到现场 | 400 | 次 | 大型维修经业主认可 后方可执行 |  |
| 13 | 石英消毒管 | 40 | 根 |  |  |
| 14 | 冷凝器散热风机 | 110 | 台 |  |  |
| 15 | 制冷剂(氟) | 50 | 瓶 |  |  |
| 16 | 程控板温度传感器 | 60 | 个 |  |  |
| 17 | 电源线 | 20 | 条 |  |  |
| 18 | 拖盘电机 | 40 | 个 |  |  |
| 19 | 高压微波电容器 | 40 | 个 |  |  |
| 20 | 水位传感器 | 60 | 个 |  |  |
| 21 | 水位气压管 | 20 | 条 |  |  |
| 22 | 排水管 | 20 | 根 |  |  |

**（注：未列入清单的其它项目，后期采购时，采购方按照市场价格合理范围内采购。）**

1. **报价方式**

本项目采取院内自主竞争性磋商的采购方式。

本项目采取在项目单价最高限价基础上“整体下浮率”进行报价，即上表中所有维修项目，均报出相同的下浮率。报价以磋商现场书面报价为准。

1. **准入条件**
2. 符合《政府采购法》第二十二条规定。具有独立承担民事责任的能力(提供有效的三证合一营业执照)；
3. 公司信誉度好，前3年在经营管理活动中，没有发生食品安全事故，没有重大违法记录和没有被各行政监督监管单位处罚或被列入黑名单（提供书面声明原件及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用信息报告）。
4. 必须具备服务所需要的公司及其产品相关营业执照（营业执照经营范围必须包含维修服务）及其他要求的资质;
5. 依法缴纳税收和社会保障资金；
6. 参加本次遴选活动前三年内，没有重大违法记录和没有被各行政监督监管单位处罚或被列入黑名单；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动；
8. 符合上述所列的服务模式。
9. 本项目不接受任何形式的联合体投标。
10. **商务要求**
11. 维修响应时间
12. 常规故障维修响应时间：12小时内到维修现场。
13. 紧急维修响应时间：1小时内到维修现场。
14. 具有维修服务的案例。（需提供合同复印件加盖公章）
15. 维修后的设备应保证正常使用至少30日。保修期内，出现的非人为质量问题，供应商应提供免费维修或更换服务。上门保养设备，询问使用情况，提示注意事项，并及时解决发现的问题。
16. 按招标方要求指派满足开展维修业务需要的管理和从业人员，从业人员需经过行业培训并取得相应合格证。**（需提供合格证复印件加盖公章）**。
17. 指派的员工与乙方建立劳动合同关系，应当与乙方签订劳动合同，由乙方为其购买相应的保险等其他福利待遇**（需提供劳动合同及社保缴纳证明复印件加盖公章）。**
18. 中标方需按照招标方要求提供有效的增值税发票**（需注明发票种类及税点）**