**贵阳妇幼保健培训中心职工食堂烟道维修改造服务要求**

1. **项目概况**

**1.项目名称及内容**

贵阳妇幼保健培训中心职工食堂烟道维修改造项目。

该项目旨在为采购方行政楼职工食堂烟道增加排烟效果，通过包括但不限于对现有烟道进行扩容改造，增加排风机功率等方式增加油烟排除功效。

**2.项目开展地点**

本项目拟在贵阳市妇幼保健院行政楼开展相关服务。

1. **服务方式**

成交供应商提前对施工现场进行考察制定整改方案，根据招标商需求自带维修工具、配件及设备等前往贵阳市妇幼保健院进行维修改造工作，维修改造完成后，需采购方现场确认并及时形成工作内容清单及维修改造前后照片。‌

1. **项目限价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 限制单价 | 限制金额 |
| A-01 | 不锈钢风机变头 | 优质不锈钢磨砂板制作， 板材厚度为1.0mm， | 600CM\*1000CM | 2 | 个 | 600 | 1200 |
| A-02 | 不锈钢弯头 | 优质不锈钢磨砂板制作， 板材厚度为1.0mm， | 600CM\*1000CM | 1 | 个 | 800 | 800 |
| A-03 | 不锈钢直管 | 优质不锈钢磨砂板制作， 板材厚度为1.0mm， | 600CM\*1000CM | 6 | 米 | 900 | 5400 |
| A-04 | 抽油烟风机 | 1、柜芯采用优质“轴承”，柜壳采用优质镀锌板；2、风柜骨架采用50\*50\*5.0国标角铁， ；3、转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成， 重量更轻， 使其传动负荷更小，两大优势决定其高性能； | 15KW/24000-39000m3/h | 1 | 台 | 12800 | 12800 |
| A-06 | 风机支架 | 国产优质角铁50角钢 | 配置机器外型尺寸 现场焊接 | 1 | 套 | 400 | 400 |
| A-07 | 风口帆布软接 头 | 现场据实制安/帆布软接 | 配置风口外型尺寸 现场制作 | 1 | 个 | 200 | 200 |
| A-08 | 风机启动保护 器《380V-15KW》 | 名牌电气元件缺相、过载、过流、漏电保护功能通电及起动显示 | 配置风机启动安全 | 1 | 套 | 2100 | 2100 |
| A-09 | 风机减震器 | 弹簧减震， 风机减压 | 15KW-01 | 6 | 套 | 150 | 900 |
| A-10 | 电源线 |  | 国标6平方 | 1 | 项 | 400 | 400 |
| A—11 | 照明灯带  |  | 28W | 5 | 组 | 80 | 400 |
| A-12 | 安装辅材费 |  |  | 1 | 项 | 400 | 400 |
| A-13 | 送货、搬运费 |  |  | 1 | 项 | 800 | 800 |
| A-14 | 吊顶拆除安装费（含材料） |  |  | 1 | 项 | 1200 | 1200 |
| A-15 | 人工费 |  |  | 4 | 个 | 500 | 2000 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  | 29000 |

项目预算29000元，此预算含税费、设备耗材费、运输及安装费等一切费用。维修改造服务验收合格后支付全额工程款。

1. **准入条件**
2. 具有独立承担民事责任的能力；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7. 法律、行政法规规定的其他条件。
8. 符合上述所列的服务模式。
9. 本项目不接受任何形式的联合体投标。
10. **商务要求**
11. 电器保修期至少3年，不锈钢制品保修期至少5年，烟道终身维护。
12. 具有维修服务的案例。（需提供合同复印件加盖公章）
13. 按招标方要求指派满足开展维修业务需要的管理和从业人员，从业人员需经过行业培训并取得相应合格证。**（需提供合格证复印件加盖公章）**
14. 指派的员工与乙方建立劳动合同关系，应当与乙方签订劳动合同，由乙方为其购买相应的保险等其他福利待遇**（需提供劳动合同及社保缴纳证明复印件加盖公章）。**
15. 中标方需按照招标方要求提供有效的增值税发票**（需注明发票种类及税点）。**