贵阳市妇幼保健院放射设备电缆改造服务项目采购需求

一、服务项目名称

放射设备电缆改造服务项目

二、项目预算

本项目总预算为92000元。

三、服务具体内容

见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量** | **要求** |
| 1 | 电缆1（4\*95+1\*50） | m | 88 | 房间1-固达电缆 |
| 2 | 电缆2（4\*95+1\*50） | m | 80 | 房间2-固达电缆 |
| 3 | 热镀锌桥架 200\*100 | m | 8 | 新增 |
| 4 | 顶拆除（保护性拆除） | 工日 | ≤3 | 原顶拆除 |
| 5 | 电缆铺设人工 | 工日 | ≤28 | 按原线路（桥架内）敷设，桥架盖板恢复，墙面钻孔 |
| 6 | 原配电箱拆除后安装 | 台 | 2 | 原拆除配电箱安装 |
| 7 | 电缆配件 | 项 | 1 | 挂钩，铜鼻子等 |
| 8 | 顶恢复 | 工日 | ≤7 | 原顶恢复 |
| 9 | 硅钙板 | 块 | 10 | 600\*600硅钙板 |

四、投标商资格要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条资格条件，具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。

2、施工人员具有低压电工证。

五、商务要求

1、本项目完成改造时间为15天。

2、本项目改造完成后，免费质保期为2年。

3、施工完成经过双方现场测试、验收合格后，一次性支付服务费用，具体支付方式以双方签订合同（协议）为准。

六、采购方式：

（一）本项目采用竞争性谈判的采购方式，投标供应商在符合资格要求、完全满足服务内容、商务要求及项目预算的前提下，由报价最低者作为本项目成交服务单位。

（二）本项目报价表如下：

**项目名称：**放射设备电缆改造服务项目

**报价时间：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、资格审查（由谈判小组核实后填写）** | | |
| 采购需求第四-1 | 一般性资格要求 | □符合 □不符合 |
| 采购需求第四-2 | 特殊资格条件 | □符合 □不符合 |
| **二、服务要求符合性** | | |
| **服务要求内容** | **投标供应商响应或承诺** | **谈判小组核实** |
| 采购需求第三条所有内容 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| **三、商务要求符合性** | | |
| **商务要求内容** | **投标供应商响应或承诺** | **谈判小组核实** |
| 采购需求第五-1 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 采购需求第五-2 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 采购需求第五-3 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| **四、投标供应商最终报价（元）** | 大写（小写）： | 报价人签名： |